От първата графика виждаме как се изменя тока с увеличаване на честотата при капацитет на кондензатора 100н. на втората графика се наблюдава изменението на тока при различните капацитети. Наблюдава се, че с увеличаване на честотата по-рано настъпват изменение на тока на кондензаторите с по нискък капацитет , докато кондензаторите с по висок капацитет честотата трябва да е по голяма , за де се наблюдава изменение на тока. ,3